|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ИНФОРМАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Промышленный пылесос**

**COYNCO HDC 511 Р iClean**

 Компания «ОЛЬМАКС» благодарит Вас за проявленный интерес к продукции ТМ COYNCO. Вашему вниманию предлагается промышленный пылесос COYNCO HDC 511 S iClean, специализированный промышленный пылесос, оснащенный мощной двухступенчатой турбиной с боковым каналом, полностью автоматической системой очистки фильтров, а так же фильтрами класса Н14 НЕРА с дополнительной металлической защитой.

Данная модель предназначена для использования в тяжелых условиях при предельных нагрузках. Позволяет осуществлять сбор, в первую очередь, мелкодисперсной пыли,например при производстве работ по резке, шлифовке и полировке бетона.

 Ниже приведены подробные характеристики аппарата и конструктивные особенности (приложение 1 стр.2) с описанием преимуществ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | **HDC 511 Р iClean****COYNCO**  |
| Привод  | Двухступенчатая турбина с боковым каналом (турбина+вентилятор) |
| Мощность | 2Х5,5 кВт |
| Напряжения питания | 380 В/50 Гц |
| Очистка фильтра | Полностью автоматическая без прерывания всасывания. |
| Класс фильтра | Н14 НЕРА |
| Эффективная поверхность фильтра | 50 000 см2 |
| Поток воздуха (расход) | 1080 м3/час |
| Максимальное разрежение | 520 мбар |
| Емкость бака | 160 л |
| Диаметр впуска | 90 мм |
| Габариты (Д\*Ш\*В) |  1300\*650\*1700 мм |
| Вес  | 300 кг |
| Уровень шума  | менее 71 дБ |
| Коэффициент использования  | Круглосуточно 24 часа |
|  |  |
| Артикул заказа | HDC 511 P ICLEAN |
| **Цена с НДС**  | **1411774 руб.** |



**Комплект для уборки Шланг 3 м. труба изогнутая (хромированная сталь) насадка для пола 420 мм щелевая насадка переходники.**

**Конструктивные особенности COYNCO HDC 511 Р ICLEAN iClean**

* **Мобильность и эргономика**
	1. Прочная рама из стального профиля с абразивостойкой порошковой окраской позволяет использовать аппарат в тяжелых условиях и гарантирует отсутствие повреждений и преждевременной коррозии.
	2. Небольшие размеры и поворотные колеса из антистатического каучука обеспечивает свободу передвижения между машинами и механизмами, а так же в узких проходах и лестничных маршах.

Специальные стопоры на колесах позволяют работать на уклонах и вносят дополнительную безопасность и удобство работы.

Дополнительный контейнер для принадлежностей обеспечивает автономность

* **Двухступенчатая синхронная турбина с боковым каналом**
	1. Компания COYNCO использует турбины собственного производства, с применением современного оборудования и высоких европейских стандартов качества. Вторая ступень – дополнительный вентилятор, обеспечивает прирост потока воздуха, для работы с большими объемами пыли. Специальная запатентованная конструкция турбины дает возможность использовать пылесос 24 часа в сутки, без перерывов и остановок.
* **Тангенциальный впуск**

Специальная форма впуска пылесоса по касательной к баку, обеспечивает высокую скорость частиц на входе пылесоса, что способствует появлению эффекта циклона и предварительной сепарации крупных фракций пыли

* **Система фильтрации**

В пылесосе используется три фильтра-картриджа класса H14 НЕРА (99,995 % частиц размером от 0.18 микрон, ПДК менее 0.11 мг/м3) с дополнительной мембраной из тефлона увеличенной площади. Комплектуется запатентованными защитными кожухами фильтров для обеспечения защиты от повреждений, а так же для усиления эффекта циклона и исключения преждевременного засорения.

* **Система очистки**

Уникальная полностью автоматическая система очистки фильтров iClean, не требующая вмешательства оператора. Процесс очистки не прерывает процесс сбора загрязнений. Каждый фильтр очищается отдельным механизмом по истечении 2 минут непрерывной работы. Возможна принудительная активация процесса очистки специальным включателем на панели управления. Вкупе с высокоэффективными фильтрами исключает попадание вредной пыли в атмосферу и значительно продлевает ресурс турбины.

* **Система сбора мусора**

Пылесос оснащен откатным баком на поворотных колесах объемом 160 литров. Для облегчения процесса работы с большими объемами тяжелой пыли пылесос оснащается специальной подъемной системой бака с помощью механизма шестерня-рейка.

* **Система управления**

Пылесосы COYNCO серии iClean имеют автоматическую систему запуска турбины с плавным пуском, значительно продлевающей ее ресурс. Все что нужно для начала работы – это нажать выключатель.

**Примечания:**

1. Срок поставки - наличие на складе в Москве.
2. Стоимость оборудования указана без доставки оборудования на объект
3. Гарантийный срок − 36 месяцев с момента поставки оборудования.
4. Коммерческое предложение не является публичной офертой.